Instituto de Computação Unicamp

MC522 - Organização de Computadores

2^o Semestre de 2003

2^a Lista de Exercícios

1. Por que é que processadores do tipo MIPS não possuem uma instrução de subtração de um registrador por um imediato de 32 bits?

2. Usando instruções MIPS, como é se coloca uma constante de 32 bits em um registrador? (seção 3.8 do livro) 3. Ache a menor seqüência de instruções MIPS necessárias para calcular o complemento a dois de um registrador.

4. Ache a menor seqüência de instruções MIPS que implementa a funcionalidade de

abs $t2,$t3

aonde o registrador $t2 recebe uma cópia do registrador $t3 caso ele seja positivo, ou recebe o complemento a dois do registrador $t3 caso o registrador $t3 seja negativo.

5. Uma seqüência de bits em si não tem um significado específico. Dados os seguintes 32 bits

1000 1111 1110 1111 1100 0000 0000 0000,

o que eles significam quando usados para representar (a) um inteiro com sinal de 32 bits? (b) um inteiro sem sinal de 32 bits?

(c) um número de ponto flutuante com precisão simples? (d) uma instrução MIPS?

Obs: as figuras 3.18, 4.48 e A.18 do livro podem ser úteis. 6. O mesmo que o anterior, porém para o padrão de bits

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

7. Em vez de utilizar um hardware dedicado para multiplicação, é possível realizar a multiplicação de inteiros utilizando apenas somas e deslocamentos (shifts). Isto é particularmente útil quando precisamos multiplicar registradores por constantes pequenas. Projete a seqüência mínima de instruções MIPS que, sem o uso de multiplicação, coloca em $s0 cinco vezes o valor de $s1.

8. Altere o fluxo de dados do processador MIPS com ciclo único visto em sala para também executar a instrução

addi. Altere a figuras 5.19 e 5.20 conforme necessário (as figuras podem ser baixadas do site internet do

livro: http://www.mkp.com/cod2e.htm).

9. Como na questão anterior, mas desejamos acrescentar uma variação da instrução lw, aonde o endereço de memória a ser lido é obtido através da soma de dois registradores, e utiliza o formato tipo R.

10. Altere o fluxo de dados do processador MIPS multi-ciclo visto em sala para também executar a operação

addi. Altere a figura 5.33, e modifique a máquina de estados finita da figura 5.42.

11. Leia as seções 2.7, 3.13, 4.10 e 5.8 do livro (Fallacies and Pitfalls).